MAVLink Include Files: common.xml

## MAVLink 消息

### ARRAY_TEST_0 ( #17150 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #0.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
v1 | uint8_t | 存根字段
ar_i8 | int8_t[4] | 值（数组）
ar_u8 | uint8_t[4] | 值（数组）
ar_u16 | uint16_t[4] | 值（数组）
ar_u32 | uint32_t[4] | 值（数组）

### ARRAY_TEST_1 ( #17151 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #1.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
ar_u32 | uint32_t[4] | 值（数组）

### ARRAY_TEST_3 ( #17153 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #3.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
v | uint8_t | 存根字段
ar_u32 | uint32_t[4] | 值（数组）

### ARRAY_TEST_4 ( #17154 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #4.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
ar_u32 | uint32_t[4] | 值（数组）
v | uint8_t | 存根字段

### ARRAY_TEST_5 ( #17155 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #5.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
c1 | char[5] | 值（数组）
c2 | char[5] | 值（数组）

### ARRAY_TEST_6 ( #17156 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #6.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
v1 | uint8_t | 存根字段
v2 | uint16_t | 存根字段
v3 | uint32_t | 存根字段
ar_u32 | uint32_t[2] | 值（数组）
ar_i32 | int32_t[2] | 值（数组）
ar_u16 | uint16_t[2] | 值（数组）
ar_i16 | int16_t[2] | 值（数组）
ar_u8 | uint8_t[2] | 值（数组）
ar_i8 | int8_t[2] | 值（数组）
ar_c | char[32] | 值（数组）
ar_d | double[2] | 值（数组）
ar_f | float[2] | 值（数组）

### ARRAY_TEST_7 ( #17157 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #7.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
ar_d | double[2] | 值（数组）
ar_f | float[2] | 值（数组）
ar_u32 | uint32_t[2] | 值（数组）
ar_i32 | int32_t[2] | 值（数组）
ar_u16 | uint16_t[2] | 值（数组）
ar_i16 | int16_t[2] | 值（数组）
ar_u8 | uint8_t[2] | 值（数组）
ar_i8 | int8_t[2] | 值（数组）
ar_c | char[32] | 值（数组）

### ARRAY_TEST_8 ( #17158 )

[Message] (MAVLink 2) Array test #8.

字段名称 | 类型 | 参数描述
--- | --- | ---
v3 | uint32_t | 存根字段
ar_d | double[2] | 值（数组）
ar_u16 | uint16_t[2] | 值（数组）